SMT1047 DEFORMİTE BARI
	

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, konjenital göğüs duvarı deformiteleri cerrahisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Bar özel paslanmaz çelikten veya en az Grade 4 titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
3. Set içerisinde en küçük boydan en büyük boya kadar barlar hazır olmalıdır.
4. Set içindeki tüm el aletleri özel paslanmaz çelikten yapılmış olmalıdır, templateler ise şekillendirilebilir ve yeniden kullanılabilir alüminyumdan yapılmış olmalıdır.
5. Set ergonomik ve kompakt bir yapıda olmalı, tüm set içi malzemeler setin içerisinde şekillerine uygun yapılmış yuvalara yerleşmeli ve bar ve stabilizörlerin konulabileceği boş alanlar bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Pektus ekskavatum, pektus karinatum barları ve stabilizöre rahat sütur atma kolaylığı sağlayacak delik bulunmalıdır.
7. Vücut içinde kalacak barların üzerinde markası, kodları ve barın tam orta noktasını belirlemek için orta nokta işareti olmalıdır. 
5. Sistem Minimal Invaziv Repair Pectus Excavatum ve carinatum için özel dizayn edilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	6. Tüm ürünler ve uygulama sırasında kullanılacak gerekli cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili kuruma eksiksiz olarak set halinde ameliyattan en az 1(bir) gün öncesinde teslim edilmelidir.
7. Ameliyat için firma setlerin kullanımı ve teknik konularda oluşabilecek problemlerin anında giderilmesi için eğitimli bir personelini vakada hazır bulunduracaktır.
8. Konteyner etilen oksit, otoklav veya hidrojen peroksitle steril edilebilir materyalden olmalıdır. 
9. Ürün MR uyumlu olmalıdır, firma tarafından hastaya verilmek üzere belge teslim edilmelidir.
10. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



