SMT1197 TERMODİLÜSYON KATETER (İNTRODUCER İLE BİRLİKTE)

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Kateter bolus yöntemi ile kardiyak output ve kardiyak debi ölçebilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kateter 4-5 lümenli olup, dış çapı 7- 7,5F olmalıdır. CVP lümeni distalden 29’uncu cm’de, ekstra infüzyon lümeni ise 31’inci cm de olmalıdır. Boyu 110 cm olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Kateter non toksik hippoallerjen ve lateks içermemelidir.
4. Hasta yatağı başında takılırken olası kontaminasyon risklerini ortadan kaldırmak amacıyla kateterin boydan boya steril kılıf içerisinde olmalı, flaş ve balon testi için kateter distalinde bir kapalı hazne bulunmalı, bu sistem vasıtasıyla kateter gövdesine eldiven değmeden hazırlanıp introduserin içinden hastaya gönderiminin sağlanması gerekmektedir.
5. Kateterin bolus yöntemi ile Kardiyak Output ölçümü yapabilmesi için gerekli thermistör ucunda bulunmalıdır.
6. Kateterin üzerinde cm olarak işaretlenmiş yerleştirme markerleri bulunmalıdır.
7. Radyopasitesi yüksek olmalıdır.
8. İçinden 0,025’’lik guidewire geçebilmelidir.
9. Balonu fazla şişirmeyi engelleyecek bir kilitli enjektörü bulunmalıdır.
10. Lümenlerin arkasındaki uzatmaların üzerinde lümenin ne amaçla olduğu yazmalı ve bunlar renk kodlu olmalıdır.
11. Kateterin üzerindeki steril kılıf introdusere takıldıktan sonra üzerindeki kilit mekanizması sayesinde katateri sabitleyebilmelidir. Bu kilit açık/kapalı şeklinde çalışmalı hiçbir şekilde sıkılarak ve katetere kontrolsüz baskı uygulayarak sabitleme yapmamalıdır.


	Genel Hükümler:

	12.  Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
13. Ürünler orijinal ambalajında olmalıdır.



