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	SMT Temel İşlevi:
	1. Fraksinatör plazma içerisindeki Ig’lerin (IMMUNGLOBULIN G’LERİN) uzaklaştırılması için üretilmiş olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Fraksinatör yetişkin ve pediatrik hastalar için uygun yüzey alanına sahip olmalıdır.
3. Filtre kuru veya ıslak tip olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	4. Fraksinatör membranı biyo-uyumludur, minimal reaksiyon (alerjik vb) riski içermelidir ve hastada sedasyona ihtiyaç kalmamalıdır.

	Genel Hükümler:
	5. Fraksinatör plazma ile çalışmak üzere tasarlanmış olmalıdır ve bu husus kullanma talimatında açık olarak belirtilmelidir.
6. Filtreler steril paketlenmiş olmalıdır ve sterilizasyon yöntemi ve son kullanma tarihi paket üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
7. Cihaz ve set bütünlüğü sağlanabilmesi açısından hepsi aynı firmadan temin edilmelidir.
8. Filtre karşılığında; filtreye uygun set ve cihaz firma tarafından kuruma bırakılmalıdır. 
9. Bırakılacak cihazın özellikleri şu şekilde olmalıdır.
· Cihaz, renkli ve kolay görülebilir bir ekrana sahip olmalı ve ekran basınç durumunu; hasta raporlarını renkli grafiklerle gösterebilmelidir.
· Cihaz, ven ve arter basıncı, hava dedektörü ve sıvı askıları, vb. için görsel ve işitsel kullanıcı alarmlarına sahip olmalıdır.
· Cihaz da 10-60 ml arasında istenilen tipte şırınga ile çalışan bir heparin pompası bulunmalıdır.
· Cihaz ekranında set kurulumu ayrıntılı ve şematik olarak gösterilmelidir.
· Cihaz otomatik olarak prime işlemini yapabilmelidir.





