SMT1305 MİKRO PLAK, TİTANYUM 

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, kranial, oral maksillofasiyal, cerrahilerde kemik fiksasyonunda kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Plaklar, titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
3. Plakların düz, maksilla,orbital, kare, burr hole, H, L, T, X, Y ve çift Y şeklinde  çeşitleri olmalıdır.
4. Plakların muhtelif boy ve delik sayısında çeşitleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Plakların kalınlıkları 0.3-1.4 mm olmalıdır.
6. Plak ve mesh yüzeylerinde çapak, ezik, çukur, keskin kenar ve köşeler, zımpara izi, çıkıntı ve son işlem artığı bulunmamalıdır.
7. Plaklar röntgende görülebilmeli, CT ve MR uyumlu olmalıdır.
8. Aşağıda listelenmiş olan fiksasyon seti (çakma çıkarma seti) ücretsiz olarak verilmelidir
a.  Derinlikölçer (1 adet)
b. Mini plak bükücü (1 adet)
c. Mini plak kesici (1 adet)
d. Plak tutucu (1 adet)
e. Mini düz penset (2 adet)
f. Trokar set en az 4 parça (1 adet)
g. Mini sıkma tornavida (1 adet)
h. Mini kilitli tornavida (2 adet)
i. Mini plak vida drill kutusu (muhtelif boylardan en az 3 farklı çap ve uzunlukta, paslanmaz çelikten drill uçları bulunmalıdır.) (1 adet)
j. Mini konteynır (1 adet)

	Genel Hükümler:
	9. Ürünler tek kullanımlık, steril çift pakette ve/veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
10. Ürünün kullanımı için gerekli olan vida, plak ve fiksasyon setine ait malzemeler aynı marka olmalıdır.
11. Ürünün uygulanmasında kullanılacak yardımcı cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili sağlık tesisine eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(bir) gün öncesinde teslim edilmelidir.
12. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.






