SMT1345 MANDİBULAR PLAK, REKONSTRÜKSİYON, TİTANYUM

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün kranial,oral maksilo fasial cerrahilerde kemik fiksasyonunda kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Mandibular plaklar titanyumdan üretilmiş olmalıdır.
3. Mandibular plaklarının kalınlıkları 1,5 – 3,0 (± 1)mm, genişlikleri 8.0 (± 1) mm olmalıdır.
4. Mandibular plaklarının düz, açılı, çift açılı ve kondil başı protezi seçenekleri olmalıdır.
5. Mandibular plakların 4-30 delik arasında delik sayıları olmalıdır.
6. Mandibular plakların kilitli ve/veya kilitsiz plak seçenekleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Mandibular plaklar modüler ve renk kodlu olmalıdır.
8. Plak vida sisteminde bulunan plakların deliklerinde, vida plağa oturmalıdır.
9. Mandibular Plakların deliklerinin aralarında ve her iki yönünde kesme olukları bulunmalıdır.
10. Mandibular plaklar röntgende görülebilmeli, CT ve MR uyumlu olmalıdır.
11. Aşağıda listelenmiş olan fiksasyon seti (çakma çıkarma seti) ücretsiz olarak verilmelidir.
a. Kilitli / Kilitsiz / Rekonstrüksiyon Plak Kutusu,
b. Kilitli / Kilitsiz Vida Kutusu
c. Rekon Plak Kesici
d. Plak Bükme Pensesi
e. Plak Tutucu Forseps
f. Rekon Plak Bükücü
g. Kilitli Tornavida Sapı
h. Kemik Redüksiyon Forseps
i. Derinlik Ölçer
j. Trokar set 4 parça
k. Vida Sürücü
l. IMF Vida Sürücüsü
m. Drill Kılavuzu, Tutuculu
n. Topuz Plak Tutucu	

	Genel Hükümler:
	12. Ürünler tek kullanımlık steril çift paketde ve/veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
13. Ürünün kullanımı için gerekli olan plak ve fiksasyon malzemeleri aynı marka olmalıdır.
14. Ürünler set halinde ve/veya konteynır ile sunulmalıdır.
15. Ürünün uygulamasında kullanlacak yardımcı cerrahi alet ve ekipmanlar ilgili sağlık tesisine eksiksiz olarak ameliyattan en az 1(gün) önce teslim edilmelidir.
16. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.




