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	SMT Temel İşlevi:
	1. Membran, sepsise neden olabilecek unsurları (plazma bileşenlerini) hasta kanından boyutlarına bağlı olarak uzaklaştırmak için üretilmiş olmalıdır. 

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Kopolimer+ polietilenamin+ yüzeyi heparin greftli olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	3. Membran, endotoksin ve sitokinleri (inflamatuar mediyatörlerin adsorpsiyonu) tutabilme özelliğine sahip olmalıdır.
4. Tavsiye edilen kan akış hızı aralığı 100-450 ml/dakika olmalıdır.
5. Filtreler en az 8 saat,  en fazla 72 saate kadar tedaviye olanak vermelidir.
6. Aynı sette bütün renal replasman tedavileri (SCUF, CVVH, CVVHD, CVHDF)    uygulanabilmeli, ilave hat veya set gerekmemelidir.
7. Aynı sette bütün renal replasman tedavi modlarında, SCUF, CVVH, heparinli, heparinsiz ve sitrat antikoagülasyonu gerçekleştirebilmelidir.
8. Sette bulunan kanı geri verebilmek ve tedaviye ara verilmek istendiğinde setin hattı ile filtre kendi içerisinde çalıştırılabilmelidir.


	Genel Hükümler:
	9. Kopolimer+ polietilenamin+ yüzeyi heparin greftli olmalıdır. Bu özellik ürün kullanım kılavuzu üzerinde ve filtre üzerinde bulunan etikette belirtilmelidir.
10. Filtre steril olmalıdır. Sterilizasyon yöntemi setlerin orijinal kutusundan çıkan kullanım klavuzu üzerinde ve filtre üzerinde bulunan etikette belirtilmelidir.
11. Filtre, seçici plazma değişimi tüp setiyle ve kullanılacak cihaz ile uyumlu olmalıdır. Bu nedenle filtre karşılığı set ve cihaz firma tarafından hastane kullanımına bırakmalıdır.




