**SMT1649-ENDOPYELOTOMİ KATETERİ**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Böbrek kanal darlığı tedavisinde kullanılmaya uygun olarak üretilmiş olmalıdır. |
| **SM malzeme tanımlama bilgileri:** | 1. Kateter hidrofilik veya alifatik poliüretan özellikte olmalıdır. 2. Kataterin kalınlığı 12-14 F olmalı ve tedricen distal uçta 6-7 F kalınlığa inmelidir. 3. Kataterin düz kısmının boyu 26-28 cm olmalıdır. 4. Kataterin her iki ucu “ Pig Tail” formasyonunda olmalıdır. 5. Kataterin her iki ucunda multiple delikler bulunmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ürün 0,038 kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Kateter steril pakette olmalı ve son kullanma tarihi paket üzerinde yazılı olmalıdır. |