SMT1654-İĞNE ELEKTROT, NÖROMODÜLASYON
	SMT Temel İşlevi:
	1. İğne elektrot, nöromodülasyon işleminde kullanıma uygun olmalıdır. 

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Elektrotun aktif kısmı iğne şeklinde ve paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
3. Toplam uzunluğu 7,2 cm (+1cm), elektrodun aktif uzunluğu 2,8cm (+1cm) olmalıdır. [image: ]

	Teknik Özellikleri:
	4. Mevcut elektro koter cihazında kullanılan koter kalemine adaptörsüz direk takılıp kullanılabilmelidir.

	Genel Hükümler:
	5. [bookmark: _GoBack]Steril, tekli paket içerisinde olmalı ve son kullanma tarihi ve ürün özellik bilgileri ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır. 
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