**SMT1663-KILAVUZ TEL, ÜROLOJİ, NİTİNOL, ZEBRA TİP**

|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Her türlü endoskopik girişimlerle yapılan üriner sistem cerrahisinde ve perkütan yolla uygulanan üroloji cerrahi işlemler için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM malzeme tanımlama bilgileri:** | 1. Zebra kılavuz telin çekirdeğinde esnek özel Nikel-Titanyum alaşımından yapılmış (Nitinol) radiopak solid bir metal içermelidir.
2. Zebra kılavuz tel endoskopik görüntü altında kılavuz tel hareketlerinin görülmesini mümkün kılan farklı renklerde çizgili olmalıdır.
3. Zebra kılavuz telin 0,025 inç, 0,032 inç, 0,035 inç ve 0,038 inç kalınlık seçenekleri olmalıdır.
4. Zebra kılavuz telin distalde 50cm’lik ucu sürtünmeyi azaltan Z- glide kaplı olmalıdır.
5. Zebra kılavuz telin düz veya açılı uçlu seçenekleri olmalıdır.
6. Zebra kılavuz telin 3 veya 5cm’lik ucu esnek olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Zebra kılavuz tel floroskopi altında yerini doğrulaması için kırılmayan platinum uçlu olmalıdır.
2. Klavuz telinin ucu kesinlikle atravmatik olmalıdır.
3. Zebra kılavuz telin ucunun kontrollü manipulasyonunu sağlayan torque vise ile birlikte verilmelidir.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Steril orijinal ambalajda paketlenmiş olmalıdır. Son kullanma tarihi ve sterilizasyon yöntemi ambalaj üzerinde yazılı olmalıdır.
 |