SMT1710-ÜRETERAL STENT,DOUBLE J, KALICI, METAL KORUYUCULU 
	SMT Temel İşlevi:
	1. Böbrekten idrarın herhangi bir sebeple idrar torbasına iletilmesini engelleyen durumlarda, idrar akışını sağlamak için uzun süre kullanıma uygun olmalıdır.

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. 12 aya kadar vücutta taşlaşmadan kalabilmelidir. Metal koruyuculu olmalıdır.
3. Stentin çapı 3-6F arasında, boyu 12-28cm arasında olmalıdır.
4. Üzerinde kaç cm ilerletildiğini gösteren çizgileri olmalıdır.
5. Set içerisinde kılavuz tel 150(±10)cm uzunluğunda ve PTFE kaplı olmalıdır.
6. Set içerisinde en az 60cm uzunluğunda itici ve 2 adet klemp olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	7. Stenti kurmadan klasik kılavuz tel üzerinden kaydırılmak istenildiğinde kolaylıkla kaydırılabilmelidir. Kılavuz tele yapışarak büzüşmemelidir.
8. İtici stent ile tam uyumlu olmalıdır (stent itici ile itildiğinde birbiri içine girmemelidir.)
9. [bookmark: _GoBack]Stent radyo opak olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	10. Stentin yıllık olduğunu gösteren materyali paketinin üzerinde ya da prospektüsünde belirtilmiş olmalıdır.
11. Setin tüm parçaları ayrı paketlenmiş ve sonra hepsi steril olarak paketlenmiş olmalıdır. 



