|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Elektrocerrahi bıçak; işaretleme, insizyon, diseksiyon ve koagülasyon için kullanıma uygun olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Bıçak en az 2.8mm kanal çaplı endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır. 2. Ürünün bıçak boyu 1.5 mm- 3.0 mm arasında olmalıdır. 3. Bıçağın çalışma uzunluğu 160-240 cm olan endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır. 4. Su jetli veya su jetsiz olmak üzere kurum ihtiyacına göre iki farklı seçeneği olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ünitede bulunan su jeti sistemine entegre olabilecek portu bulunmalıdır. 2. Elektrocerrahi ünitesi ile uyumlu çalışabilmesi için, ürün üzerinde bağlantı noktası olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

**SMT1773 ELEKROCERRAHİ BIÇAK, LOOP UÇLU**