|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Elektrocerrahi bıçak; işaretleme, insizyon, diseksiyon ve koagülasyon için kullanıma uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Bıçak en az 2.8mm kanal çaplı endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.
2. Ürünün bıçak boyu 1.5 mm- 3.0 mm arasında olmalıdır.
3. Bıçağın çalışma uzunluğu 160-240 cm olan endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır.
4. Su jetli veya su jetsiz olmak üzere kurum ihtiyacına göre iki farklı seçeneği olmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Ünitede bulunan su jeti sistemine entegre olabilecek portu bulunmalıdır.
2. Elektrocerrahi ünitesi ile uyumlu çalışabilmesi için, ürün üzerinde bağlantı noktası olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
 |

**SMT1773 ELEKROCERRAHİ BIÇAK, LOOP UÇLU**