|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Ürün, bıçak işaretleme, insizyon ve diseksiyon için kullanıma uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Bıçağın çalışma kanalı minimum 2.8 mm olan endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır. 2. Bıçağın çalışma uzunluğu 160-240 cm olan endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır. 3. Bıçağın hook uzunluğu 1.3 mm olmalıdır. 4. Bıçağın boyu 3.5 mm-4.5 mm arasında olmalıdır. 5. Su jetli veya su jetsiz olmak üzere kurum ihtiyacına göre iki farklı seçeneği olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Bıçağın ucu L şeklinde olmalıdır. 2. Bıçağın L şekilli ucu insizyon ve diseksiyon yapabilmelidir. 3. Bıçağın rotasyon özelliği olmalıdır. 4. Bıçak ile birlikte bölümdeki cihazlara uygun endoskopik şeffaf başlık verilmelidir. 5. Su jetli ise ünitede bulunan su jeti sistemine entegre olabilecek portu bulunmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |