|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Bıçak işaretleme, insizyon ve diseksiyon için kullanıma uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. İzole uçlu bıçak, çalışma kanalı 2.2mm-2.8mm arasında olan endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır. 2. İzole uçlu bıçak, çalışma uzunluğu 160 -240 cm olan endoskoplarla kullanıma uygun olmalıdır. 3. Bıçağın izole edilmiş ucunun dış çapı en az 1.0mm-2.4mm olmalıdır. 4. İzole uçlu bıçakta, bıçağın boyu en az 3.5mm olmalıdır. 5. İzole uçlu bıçağın ucu seramik maddeden yapılmış top şeklinde olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. İzole uçlu bıçak özel dizaynı sayesinde kolayca manevra yapabilmelidir. 2. İzole uçlu bıçak, distal keplerle birlikte kullanıma uygun olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |

**SMT1777 ELEKTROCERRAHİ BIÇAK, İZOLE EDİLMİŞ UÇLU**