|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. Gastrointestinal sistemdeki dokuyu yakalamak üzere tasarlanmış olmalıdır. 2. Forseps hızlı ve güvenli kanama durdurma özelliğine sahip olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Forsepsin çalışma uzunluğu 1600- 2300 mm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır. 2. Forseps 2.0 mm veya 2.8mm veya 3.2 mm kanal çaplı endoskoplarla kullanıma uyumlu muhtelif ölçülerde olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Forseps hızlı ve güvenli kanama durdurma özelliğine sahip olmalıdır. 2. Forsepsin kapakları arasındaki mesafe 4 mm -7 mm olmalı ve rotatable olmalıdır. 3. Forseps ünitede bulunan elektrokoter cihazlarına uyumlu olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır. 2. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |