SMT1848 PH METRE KATETERİ, AMBULATUAR EMPEDANS-PH, 24 SAATLİK ÖLÇÜM
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kateter özofagus ve mide içi asit oranının ve özofagus empedans değişiminin ölçülmesi için ambulatuar olarak kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kateter tüp kalınlığı en fazla 6,5 Fr olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	3. Kateterin ph sensörü, antimony veya ısı farkı düzeltmesi gerektirmeyen isfet mikrochip yapısında olmalıdır.
4. Kateterde empedans sensörleri uçtan en az 8 adet empedans ölçüm noktası ve en az 1 adet ph ölçüm noktası bulundurmalıdır. 
5. Kateterde pH ölçüm elektrodu internal referans sistemine sahip olmalıdır. 
6. Kateter empedans ve pH için modüler uygun konektöre sahip olmalıdır. 

	Genel Hükümler:

	7. Ürünler tek kullanımlık olmalıdır.
8. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



