SMT1850 PH METRE KATETERİ, ÖZEFAGUS, ANTİMON, TEK KANALLI

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kateter tek kanallı Ph ölçümü yapabilme amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kateter çapı 6,4Fr den kalın olmamalıdır.
3. Uzunluğu en az 150 cm olmalı ve 70 cm’e kadar 1 er cm lik işaretlenmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. PH sensörü antimon elektrod olmalıdır.
5. Kateter ünitede bulunan cihaz ile uyumlu olmalıdır.
6. Kateterin tüpü atravmatik özellikte olmalıdır
7. İnternal referans elektrotlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8.  Ürünler tek kullanımlık olmalıdır.
9. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.




