SMT1858 STENT ÇIKARTICI FORSEPS 

	SMT Temel İşlevi: 
	1. ERCP işleminde ve endoskopun retrofleksiyon pozisyonunda sorunsuz ve etkili kullanılabilmesi, stentin rahatça çıkarılması amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Forseps uzunluğu 170-240 cm arasında muhtelif ölçülerde olmalıdır.
3. Forseps dış çapı 2,8-4,2 mm lik endoskop kanallarından rahatlıkla geçebilecek özellikte muhtelif ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Dişlerin arkasında stenti iyi yakalamak için boşluk olmalıdır.
5. Kavrama gücünün ERCP işleminde ve endoskopun retrofleksiyon pozisyonunda sorunsuz ve etkili kullanılabilmesi amacıyla esnek metal yaydan üretilmiş distal katetere sahip olmalıdır.
6. [bookmark: _Hlk41405394]Döndürülebilir özellikte olmalıdır.
7. Forsepsin ağız yapısı bir bacakta bir diş, diğer bacakta iki diş olacak şekilde ya da her iki bacakta iki diş olacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8.  Ürünler steril, tek kullanımlık olmalıdır.
9. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



