SMT1901-KILAVUZ KATETER, NÖROVASKÜLER, ÖRGÜLÜ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Girişimsel nöroradyolojik işlemlerde, mikrokateter, mikrobalon, nörostent vb. malzemelere kılavuzluk etmek amacı ile üretilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kılavuz kateter 5-9F arası çap ve 70-110cm arasında uzunluğa sahip olmalıdır.
3. [bookmark: _GoBack]Kılavuz kateterin düz veya farklı uç konfigürasyon seçenekleri olmalıdır.
4. Kılavuz kateterin iç yüzeyi pürüzsüz ve kaygan bir yapıda olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Kateterler radyo opak olmalı ve uçlarının radyo opasitesi artırılmış olmalıdır.
6. Kateterler esnek ve yumuşak bir materyalden imal edilmiş olmalıdır. 
7. Uçları damar travması ve/veya vazo spazma neden olmaması için çok yumuşak ve yuvarlatılmış olmalıdır. 
8. Kateterin bağlantı ucu (hub) universal luer lock yapıda olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.



1

