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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Sistemik vasküler ve kapak onarımı için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Protezin kapak bölümü ve damar bölümü 0,3 mm kalınlığında tek kat, perikardiyal biyolojik materyalden yapılmış olmalıdır.
3. Ürün seçenekleri, toplam uzunluğu 10 cm olmalı, kapak inflow’dan 5 cm uzağa, outflow’dan 2,5 cm uzağa yerleştirilmiş olmalıdır.
4. Kondüit çapı kapak çapından 2 mm geniş olmalıdır.
5. Kapak çapları ve efektif orifis alanları şu şekilde olmalıdır: 15mm /0,99cm2; 17 mm /1,05cm2; 19mm /1,48cm2; 21mm /1,74cm2; 23mm /2,01cm2; 25mm /2,2 cm2; 27mm /2,5cm2

	Teknik Özellikleri: 

	6. Stenoz, kalsifikasyon, dilatasyon ve tromboza dirençli olmalıdır.
7. Kan akışını arttırabilmek amacı ile oversize edilebilmelidir.
8. Gluteraldehit ile özel bir biçimde muamele görmüş dokunun uygun şekilde, reaksiyon durduran detoksifikasyonu sayesinde toksisite önlenmiş olmalı, mükemmel biyouyumluluk olmalı, yapışma ve enfeksiyondan korunma sağlanmalıdır.
9. Detoksifikasyon işlemi, dokuda glutaraldehit salınımı olmayacak şekilde sağlanmalı, kutusundan çıkarılan ürün yıkanmadan hastada kullanılabilmelidir.
10. Detoksifikasyon, yüzeyde fonksiyonel endotel kaplanmasına engel olmamalıdır.
11. Tüm hasta grupları için uzun dönem antikoagülan kullanımı gerektirmemelidir.

	Genel Hükümler:

	12. Firma tarafından sağlık tesisine orijinal kapaklar ile birebir ölçülerin uyuştuğu steril- nonsteril olarak kapak ölçüleri ve kapak tutucusu (holder) içeren set temin edilmelidir.
13. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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