SMT1982-DAMAR GREFTİ, ÇOK DALLI AORTİK HİBRİT

	SMG Temel İşlevi: 
	1. Damar asendan arkus, desendan aort anevrizma ve diseksiyonlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SMMalzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Damar sistemi iki  bölümden oluşmalıdır; sentetik damar grefti ve stent greft,
   ayrıca sentetik damar grefti ve stent greftin yan dalları olmalıdır.
3. Stent greften az 10 cm olarak üretilmiş olmalıdır. Greft sistemin  toplam uzunluğu en az 13 cm olmalıdır.
4. Stent greftin dış çapı 20 mm ile 40 mm arasında olmalı, asendan arkus sentetik damarın çapları ise 24 mm ile 36 mm arasında değişik ölçülerde tasarlanmış olmalıdır.
5. Yan dallar cerrahi greft ise 8-14 mm çap aralığında ve en az 10 cm uzunluğunda olmalıdır.
6. Yan dallar stent greft ise 8-14 mm çap aralığında ve en az 3 cm olmalıdır.
7. Damar hybrit yapıda tasarlanmış olmalı ve yarı açık cerrahi yöntem ile uygulanabilmelidir.

	Teknik Özellikleri:
	8. Hybrit damarda bulunan sentetik yaka distal aortaya greftin anostomoz edilmesini kolaylaştıracak özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.
9. Stent gönderme kateter sisteminde en az 1 adet kılavuz tel deliği bulunmalıdır.
10. Kateterin üstünde stent bölümünü kaplayan sürtünmeyi azaltıcı kılıf bulunmalıdır.
11. Stent greftin üzerinde en az 3 adet radyoopak görüntüleme amaçlı markerlar bulunmalıdır.
12. Stent greftin hasta anatomisine uygun olarak desendan aortaya rahat oturabilmesi için bükülebilir yapıda dizayn edilmiş olmaldır.
13. [bookmark: _GoBack]Damar sisteminde desenden aort kısmını yerleştirilecek olan endoluminal stent ile asendan arkus kısmında bulunan çok dallı sentetik damarı birbirinden ayıran dairesel yapıda yaka bulunmalıdır.
14. Stentli damar sistemi hastaya uygulanacak elephanttrunk işleminin süresini kısaltacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.


	Genel Hükümler:
	15. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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