|  |  |
| --- | --- |
| SMG Temel İşlevi:  | 1. Açık kalp ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.
 |
| SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:  | 1. Atravmatik iğneli (0, 2/0 veya 3/0 nolu, cilt iğnesi en az 60 mm düz keskin, 17-18 mm veya 22-30 mm yuvarlak 1/2 veya 3/8 daire), üzeri izolasyonlu, external pace maker telidir.
2. Üzeri polietilen, PTFE Poly(terafluoroproetylene) veya FEP Poly(tetrafluoroetylene-co-hexafluoropropylene ile kaplamalı olacaktır.
3. Pace maker teli uzunluğu 50-70cm olmalıdır.
4. Pace teli yuvarlak iğneden sonra çıkmasını önlemek için çapalı ,balık kuyruğu zigzag veya düz olmalıdır.
5. Düz keskin iğne kırılabilir veya kesilebilir özellikte olmalıdır.
 |
| Teknik Özellikleri: | 1. Ventrikül ve atriumda kullanıma uygun olup bu kaslara gelen kısım izole olmalıdır.
 |
| Genel Hükümler: | 1. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
 |