

SMT1999 –VASKÜLER GREFT ESNEYEBİLİR ,SPİRALLİ-RİNGLİ
	[bookmark: _GoBack]SMG Temel İşlevi: 
	1. Vasküler onarımlarda kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Greft’in uzunluğu en az  30cm ve üzeri olmalıdır. En az %70 uzunluğu ringli üretilmiş olmalıdır. 
3. Vasküler greftin 4mm-10mm çapları olmalıdır.
4. Greft ince duvarlı olmalıdır.
5. Greftler dilatasyonu engelleyecek yapıda ePTFE kullanarak imal edilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	6. Yön belirleyici kılavuz çizgi olmalıdır. 
7. Ring çıkarılırken üst tabaka soyulmamalıdır. 

	Genel Hükümler:
	8. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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