|  |  |
| --- | --- |
| SMG Temel İşlevi:  | 1. Kardiyopleji adaptörü açık kalp ameliyatı sırasında kanüller yardımıyla kardiyopleji sıvısını kalbe vermeye uygun olmalıdır.
 |
| SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:  | 1. Kardiyopleji adaptörünün aşağıda belirtilen tipleri olmalıdır.
	1. 3 (üç)’lü kardiyopleji adaptörü
	2. 4 (dört)’lü kardiyopleji adaptörü
	3. 5 (beş)’li kardiyopleji adaptörü
	4. 6 (altı)’lı kardiyopleji adaptörü
	5. 4 (dört)’lü ve ventli kardiyopleji adaptörü
	6. 3 (üç)’lü veya 5(beş)’li Kardiyopleji Adaptörü Damar Greft Kanül Setli
	7. “Y” tipli ve Y tipli tek yönlü valfli kardiyopleji adaptörü
	8. Antegrade/retrograde kardiyopleji adaptörü
	9. Antegrade/Retrograde Kardiyopleji Adaptörü, Basınç İzleme Portlu
2. Adaptör PVC veya silikondan yapılmış olmalıdır.
3. Adaptörlerin Valfli, Valfsiz tipleri olmalıdır.
4. Adaptörler en az 15(on beş) cm olmalıdır.
5. Kardiyopleji adaptörü üzerinde bulunan vent hattında 1/4inç konnektör olmalıdır.
 |
| Teknik Özellikleri: | 1. Adaptörler üzerinde klips olmalıdır.
2. Y tipli kardiyopleji adaptörün distal bölümü erkek lüerlock, proksimal bölümündeki iki hattan birincisinde ¼ inç çapında konnektör ikinci hatta ise dişi lüerlock olmalıdır.
3. Çoklu kardiyopleji adaptörlerin distal bölümleri erkek luerlock, proksimal bölümü dişi luerlock olmalıdır.
 |
| Genel Hükümler: | 1. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
 |