SMT2051-TORASİK ENDOVASKÜLER AORTİK STENTGREFT (TEVAR) UYGULAMASI MALZEME SETİ 

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Malzeme torasik aorta anevrizmalarında cerrahi müdahaleye ihtiyaç duymadan hastaya tedavi sunabilecek yapıda olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Stent greftin stent kısmı nitinol, greft kısmı polyester, dakron veya PTFE veya ePTFE’den imal edilmiş olmalıdır. 
3. Stent greftin düz veya tapered seçenekleri olmalıdır.
4. Stent greftin boyu 40-240mm aralığında olmalıdır.
5. Stent greftin çapı 20-50 mm aralığında olmalıdır.
6. Taşıyıcı sistemin kalınlığı 18- 25Fr aralığında olmalıdır.
7. Taşıyıcı sistemin stent greft yüklü kısmı dokuma bir kılıftan veya hidrofilik özellikte yapılmış olmalıdır. Bu sayede taşıyıcı sistem için ek olarak introducer kullanımına gerek kalmamalıdır.
8. Stentgreft kendiliğinden açılabilir (self expandable) olmalıdır.
9. Taşıyıcı sistem kilitlenebilir veya kontrollü olmalı veya istenmediği hallerde kullanıma kapatılabilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	10. Taşıyıcı sistemin uç kısmı atravmatik tasarıma sahip olmalıdır.
11. [bookmark: _GoBack]Kolay ve doğru yerleştirme yapılabilmesi için stentgreft üzerinde radyoopak işaretler bulunmalıdır.
12. Taşıyıcı sistem stentgrefti tam yerine oturtabilmesi için hassas ayara sahip olması gerekmektedir.

	Genel Hükümler:

	13. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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SMT Temel  İşlevi:   1.   Malzeme torasik aorta anevrizmalarında cerrahi müdahaleye ihtiyaç duymadan  hastaya tedavi sunabilecek yapıda olmalıdır.  

SM Malzeme  Tanımlama  Bilgileri:     2.   Stent  greftin stent kısmı nitinol, greft kısmı polyester , dakron   veya PTFE   veya  ePTFE ’den imal edilmiş  olmalıdır.    3.   Stent greftin düz ve ya   tapered seçenekleri   olmalıdır.   4.   Stent   greftin boyu 40 - 240mm  aralığında olmalıdır.   5.   Stent   greftin çapı 2 0 - 50 mm aralığında olmalıdır.   6.   Taşıyıcı sistemin kalınlığı   18 -   25Fr aralığında olmalıdır.   7.   Taşıyıcı sistemin  stent greft   yüklü kısmı dokuma bir kılıftan veya hidrofilik  özellikte yapılmış olmalıdır. Bu sayede  t aşıyıcı sistem için ek olarak introducer  kullanımına gerek kalmamalıdır.   8.   Stentgreft kendiliğinden açılabilir   (self expandable) olmalıdır.   9.   Taşıyıcı sistem kilitlenebilir veya kontrollü olmalı ve ya   istenmediği hallerde  kullanıma kapatılabilmelidir.  

Teknik  Özellikleri:     10.   Taşıyıcı sistemin uç kısmı atravmatik tasarıma sahip olmalıdır.   11.   Kolay ve doğru yerleştirme yapılabilmesi için stentgreft  üzerinde rady o opak  işaretler bulunmalıdır.   12.   Taşıyıcı sistem stentgrefti tam yerine oturtabilmesi için hassas ayara sahip olması  gerekmektedir.  

Genel  Hükümler:    13.   Malzeme steril  ve orijinal ambalajında  olmalıdır.  

 

