|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Klipler, cerrahi işlemlerde arter ve ven kanamalarını durdurmak amacıyla kullanım için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. S ölçüler için kliplerin açık uzunluğu 3,0±0,3 mm, kapalı uzunluğu 3,5 ±0,3 mm, S/M ölçüler için kliplerin açık uzunluğu 4,0 ±0,4 mm, kapalı uzunluğu 4,5 ±0,4mm, M ölçüler için kliplerin açık uzunluğu 5,0 ±0,5 mm, kapalı uzunluğu 5,5 ±0,5mm M/L ölçüler için kliplerin açık uzunluğu 8,0±0,5mm, kapalı uzunluğu 9,0 ±0,5mm, L ölçüler için kliplerin açık uzunluğu 10,5±0,5 mm, kapalı uzunluğu 12,5 ±0,5mm olmalıdır.
2. Titanyumdan imal edilmiş olmalıdır.
3. Klip kartuşları en az 6 adet klip içermelidir.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Klipler MR uyumlu madeni malzemeden imal edilmiş olmalıdır.
2. Klip kartuşları ve klip aplikatör birbirinden ayrı verilmelidir.
3. Her paketteki klip miktarı belirtilmelidir.
4. Klip aplikatörden düşmemeli işlem yapılana kadar şeklini korumalıdır.
5. Klip uygulandıktan sonra tam kapama sağlamalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | 1. Ürün steril ve kullanıma hazır paketler halinde olmalıdır.
2. Ürün ile birlikte ebata uyumlu ve steril edilebilir aplikatör verilmelidir.
3. Tedarikçi firma tarafından 100 adet kartuş (600 adet klips) karşılığında 1 adet aplikatör hastane kullanımına bırakılacaktır.
4. Klipsler bitene kadar aplikatör tedarikçi firma tarafından temin edilmelidir. Aplikatörde çıkacak bir problemde yenisi mağduriyete yol açmayacak şekilde ve en kısa zamanda firma tarafından sağlanmalıdır.
 |