
SMT2085-ELEKTROT, ATRİAL AKTİF-PASİF FİXASYON

	SMT Temel İşlevi: 
	
1. Kalbin ileti bozukluklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Elektrotların çapı 7F’den büyük olmamalıdır.
3. Elektrodun dış insülasyon maddesi grade silicone rubber, poliüretan veya co-polymer olan aşınma direnci yüksek bir maddeden üretilmiş olmalıdır. 
4. [bookmark: _GoBack]Bir (1) adet IS-1 konnektöre uyumlu, steroid salınımlı bipolar, aktif veya pasif fiksasyon tipinde endokardiyal atrial elektrot olmalıdır. Bir adet elektrot ile uyumlu ayrılabilir kılıf ve buna uygun kılavuz tel beraberinde verilecektir.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Vaka anında gerektiği anda pasif fiksasyon elektrot değişimi yapılmalıdır.
6. Elektrot MR uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır.
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