|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | 1. Kılavuz kateteri stent greft sistemleri, kateter sistemleri ve kılavuz tellerinin damar sistemine girişi için tasarlanmış olmalıdır.
 |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | 1. Introducer 10F-26F aralığındaki kalınlıklarda seçilebilmelidir.
2. Introducer uzunluğu 28-85cm aralığında olmalıdır.
3. İç lümen çapı 0.035 veya 0.038inch tel ile uyumlu olmalıdır.
4. Introducer içinde bulunan dilatatörü uç kısmı uzun tapered olmalıdır.
5. Introducer örgülü (braided) yapıda veya hidrofilik ve esnek yapıda olmalıdır.
6. Ürün incelemelerinde ürün uzunluğu tam sayı değil ise; ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | 1. Introducer uç kısımda radyopak markır bulunmalıdır.
2. Düğümlenme veya ezilmeye izin vermeyen yapıda olmalıdır.
 |
| **Genel Hükümler:** | **9.** Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |