

SMT2135-KALP PİLİ ELEKTRODU ÇIKARILMASI İÇİN LAZER, RF VEYA MEKANİK CİHAZLAR
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün kontrollü rotasyonel dilatör kılıf setleri olarak kardiyak leadleri kalıcı kateter ve yabancı cisimleri çevreleyen dokularından sıyırmak ve perkütan genişlemeyi sağlayacak şekilde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. 7-9-11-ve 13 F kalınlıkta dilatatörlerin seçenekleri bulunmalıdır.
3. Ürünler bilateral dönüşlü kılıf, düşük profilli altıgen metal uç yapısı ve duyarlı bir tetikleyiciye sahip olmalıdır. 
4. Çelik örgülü olmalıdırlar kopma, kırılma ve bükülme olmadan döndürülebilmelidirler.
5. Tabancalı bir sistem olup, elektrik enerjisine gereksinim duymamalıdırlar.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Hedeflenen kardiyak leadlerin ya da elektrokların uzunluğu boyunca adezyonlarını ayırabilmelidir.
7. Distal uçları döngülü olmalıdır, çift yönlü kılıf olması nedeniyle döngü yapısı  tam sağa, tam sola ve seri halde sağa sola dönebilme özelliklerine sahip olmalıdır.
8. Tüm ürünler birbiri ile uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Tüm işlem sırasında cihazı sağlayan firma tarafından görevlendirilmiş bir destek elemanı da bulunmalıdır.
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