

SMT2145- ABLASYON KATETERİ, MULTİCURVE
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ablasyon tedavisinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Elektrod konfigürasyonu 2/5/2 mm ve 5/5/5 mm seçeneklerinde olmalıdır.
3. Uç elektrodu 4 mm, diğer üç elektrod 2 mm olmalıdır.
4. Kateterin kullanılabilir uzunluğu 110 cm olmalıdır.
5. Kateter kalınlığı maksimum 7 French olmalıdır.
6. 90de kateter curve açılımı 40-75 mm arasında olabilecek seçeneklerde kateter çeşitlerine sahip olmalıdır.
7. Curve açısı 0 ile 270 arasında ayarlanabilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	8. Ablasyon kateteri 3 kontrollü olmalıdır.
9. Kateter simetrik ve asimetrik curve yapabilmelidir.
10. Uç elektrodunda termokuplör sensörü bulunmalıdır.

	Genel Hükümler:

	11. Ablasyon işlem için kullanılan katetere uygun ablasyon cihazı firma tarafından temin edilmelidir.
12. [bookmark: _GoBack]Ablasyon işlem için kullanılan her 5 katetere karşılık 1 bağlantı kablosu firma tarafından temin edilmelidir.
13. İşlem esnasında kateteri temin eden firmanın elemanı laboratuarda teknik destek vermelidir.
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