

SMT2146- ABLASYON KATETERi Bİ-DIRECTIONAL 
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Kardiyak ablasyon tedavilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kataterlerin 2-5-2 mm, 2mm, 2,5mm veya 5mm veya 1-7-4 elektrod aralığı seçenekleri olmalıdır.
3. Kataterlerin shaft çapı 7 French olmalıdır.
4. Kateterler Ouadripolar olmalıdır.
5. Kateterlerin uzunluğu en fazla 115cm olmalıdır.
6. Kateterlerin farklı curve seçenekleri olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	7. Kateterin torque ve yönlendirilme yeteneği iyi seviyede olmalıdır.
8. Kateter Thermocouple veya Thermistor kontrollü olmalıdır.
9. Handle kısmı ergonomik olarak tasarlanmış olmalıdır. Handle' ın simetrik olması sayesinde sağ ve sol el ile kullanım için uygun olmalıdır.


	Genel Hükümler:

	10. İşlem esnasında kateteri temin eden firmanın elemanı laboratuarda teknik destek vermelidir. 
11. İşlem için gereken Elektrofizyoloji sistemi ve katetere uygun ablasyon cihazı firma tarafından temin edilmelidir.
12. Her 5 katetere 1 bağlantı kablosu firma tarafından bedelsiz verilecektir.
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