

SMT2148 -KOMPLEKS HARİTALAMA PATCH,3 BOYUTLU ELEKTRİK SENSÖRLÜ
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Patch kiti, kalp boşluklarının içerisine yerleştirilen kateterlerin pozisyonunu, flouroscopy’ye gerek kalmadan görüntüleyip kardiyak elektroanatomik navigasyon ve haritalama yapılmak için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Patch kiti, 10 adet EKG elektrodu,6 adet yüzey patch elektrodu, 1 adet sistem referans elektrodu ve bir adet data modülü içermelidir.
3. 6 adet yüzey patch elektrodu, left-kırmızı, right-turuncu, front-beyaz, back-kahverengi, neck-yeşil, L.Leg-mavi olarak, pozisyon ve renk kodlarına göre tanımlanmış bağlantı kablo-noktaları içermelidir.
4. Herbiri patch elektrodu üzerinde, gövdenin hangi kısmına yapıştırılacağını gösteren model şemaları olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Patch kiti sisteme tanıtma bilgisinin kayıtlı olduğu bir data modülü içermelidir.
6. Patch kiti mapping sistemi ile uyumlu olmalıdır.
7. Üç boyutlu haritalama sistemi kalbin içine gönderilen herhangi bir radyofrekans (standart veya irrigated tip) ve kriyoablasyon kateteri ile uyumlu olarak çalışabilmeli ve bu kateterleri kalbin içinde sorunsuz olarak gösterebilmelidir. 

	Genel Hükümler:

	8.  3 boyutlu kompleks haritalama sisteminin sağlayıcısı tarafından işlem sırasında elektrofizyoloji sistemi ve en az 1 destek elemanı bulundurulmalıdır
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