

SMT2150-KATETER, ABLASYON, KOMPLEKS HARİTALAMA, 3 BOYUTLU, YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Yüksek çözünürlüklü tanı kateteri, 3 boyutlu elektroanatomik haritalama ile ablasyon işlemlerinde manyetik veya empedans bazlı haritalama yapılmasına uygun tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kataterin shaftı maksimum 8.5F kalınlığında bir tasarıma sahip olmalıdır.
3. Kateterin kullanılabilir uzunluğu en fazla 120cm olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	4. Yüksek çözünürlüklü tanı kateteri; ablasyon için kullanılacak olan merkezdeki üç boyutlu elektroanatomik mapping cihazı ile uyumlu olmalıdır. . 
5. Kateterin ucu multielektrodlar sayesinde yüksek çözünürlüklü çok sayıda sinyali alabilecek kapasite ve özellikte olmalıdır. 
6. Kateter pıhtı oluşumunu engellemek amacıyla haritalama sırasında sıvı ve kan sulandırıcı verilebilmesini sağlayan lümenli tasarıma sahip olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	
7. Her 5 katetere 1 bağlantı kablosu firma tarafından bedelsiz verilmelidir.
8. Kateter orijinal ambalajında , steril olarak teslim edilmelidir.
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SMT Temel  İşlevi:   1.   Yüksek çözünürlüklü tanı kateteri, 3 boyutlu elektroanatomik haritalama ile  ablasyon işlemlerinde manyetik veya empedans bazlı haritalama yapılmasına  uygun  tasarlanmış olmalıdır .  

SM Malzeme  Tanımlama  Bilgileri:     2.   Kataterin shaftı maksimum 8 .5 F kalınlığında bir tasarıma sahip   olmalıdır.   3.   Kateterin kullanılabilir uzunluğu en fazla 120cm   olmalıdır.    

Teknik  Özellikleri:     4.   Yüksek çözünürlüklü tanı kateteri; ablasyon için kullanılacak olan merkezdeki  üç boyutlu elektroanatomik mapping cihazı ile uyumlu olmalıdır. .    5.   Kateterin ucu multielektrodlar sayesinde yüksek çözünürlüklü çok sayıda  sinyali alabilecek   kapasite ve özellikt e olmalıdır.    6.   Kateter pıhtı oluşumunu engellemek amacıyla haritalama sırasında sıvı ve kan  sulandırıcı verilebilmesini sağlayan lümenli tasarıma sahip   olmalıdır.  

Genel  Hükümler:      7.   Her  5   katetere 1 bağlantı kablosu firma tarafından bedelsiz veril melidir.   8.   Kateter orijinal ambalajında , steril olarak teslim edil melidir.      

   

