

SMT2153 ABLASYON KATETERİ, MONO DİRECTİONAL, SU SOĞUTMALI
	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Kateterler açık sistem irrigasyonlu yıkamalı ablasyon için kullanılmak üzere lümenli tasarıma sahip olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Kateterler Quadripolar olmalıdır.
3. Katateterlerin shaft çapı maksimum 8 French olmalıdır.
4. Kateterlerin uzunluğu maksimum 115cm olmalıdır.
5. Tip elektrod uzunluğu 3,5mm veya 4mm olmalıdır. Ayrıca ring elektrod genişliği 1 veya 2mm olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Kateter fleksiyon ve defleksiyon yapabilmesi için mono-directional curve özelliğine sahip olmalıdır.
7. Handle kısmı ergonomik olarak tasarlanmış olmalıdır. Handle’ ın simetrik olması sayesinde sağ ve sol el ile kullanım için uygun olmalıdır.
8. Elektrodlar ile kateterin polimer kısımlarının geçiş noktalarında çıkıntı veya çöküntü olmamalıdır. Bu sayede elektrodların endokarda teması ve sinyal kalitesi azami seviyeye yükseltilmiş olmalıdır.
9. İşlem için gereken Elektrofizyoloji sistemi ve katetere uygun ablasyon cihazı firma tarafından temin edilmelidir.

	Genel Hükümler:

	10. İşlem esnasında kateteri temin eden firmanın elemanı laboratuarda teknik destek vermelidir. 
11. 5 adet RF ablasyon Kateterle birlikte bir adet bağlantı kablosu verilecektir.
12. Tedarikçi firma ablasyon işlemi esnasında bu kateterler ile kullanılmak üzere RF Ablasyon Jeneratörü ile senkronize çalışan İnfüzyon Pompasını getirmeye yükümlü olacaktır.
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