|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:** | 1. PTCA Kılavuz tellerinin uzatılması için üretilmiş olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:** | 1. Kılavuz tel gövdesinin kalınlığı 0.014inch olmalı, birleşme noktasında ek kalınlık ortaya çıkmamalıdır. 2. Toplam uzunluğu en az 150cm olmalıdır. 3. Ekleme tüpü (haznesi) uzunluğu 30mm olmalıdır. 4. Ekleme tüpü (haznesi) nitinolden veya paslanmaz çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır. 5. Uzatma teli ile kılavuz tel birbiri ile uyumlu olmalıdır. |
| **Teknik Özellikleri:** | 1. Ekleme tüpü (haznesi) aynı veya ayrı renklerde olabilir. 2. Ekleme tüpü (haznesi) kıvrımlı olarak üretilmiş olmalı, birleştirmeyi takiben düzleşmelidir. 3. Uzatma teli işlem sırasında tekrarlayan işlemlere (uzatma/çıkarma) izin verecek yapıda olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | 1. . Steril paketlerde teslim edilmelidir. |