

SMT2192- KORONER SİNÜS ELEKTRODU AKTİF/PASİF
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kalbin ileti bozukluklarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Koroner sinüs elektrodun içinden 0.014" guidewire geçebilmelidir.
3. Koroner sinüs elektrodu aktif veya pasif olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Elektrod   IS–1 veya IS-4 konektör uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	5. [bookmark: _GoBack]CS lead, istenilmesi durumunda firmanın mevcut farklı uzunluk ve özellikteki  CS leadleri ile değiştirilebilmelidir.
6. Elektrod tercihi işlem sırasında koroner sinüs dallarının durumuna göre yapılacak olup, tedarikçi firmada bipolar veya quadripolar koroner sinüs elektrodu da bulunmalıdır. 
7. Ürünler steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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