SMT2197- MİKRO KATETER, OKLÜZYON, TEKRAR LÜMENE GİRİM, SUBİNTİMAL GEÇİŞ, İĞNELİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Kateter gerçek lümenden subintimale geçmeye ve iğnesi yardımıyla istenilen lokasyonda tekrardan gerçek lümene dönmek için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Sistem, kanül, kateter shaftı ve açma kolundan oluşan 3 ana parçaya sahip olmalıdır.
3. Kateter subintimalden gerçek lümene dönüş için bir iğneye sahip olmalıdır.
4. Kateter, 6F’e kadar geçiş profiline sahip olmalıdır.
5. Kateter 6F introduser uyumlu olmalıdır.
6. Kateter 0.014inç veya 0.018inç kılavuz tel ile kullanım için uygun olmalıdır.
7. [bookmark: _GoBack]Kateter shaft uzunluğu için 80cm-150cm arasında seçenekleri olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	8. Kateter örgülü yapıda ve hidrofilik kaplamalı olmalıdır.
9. Kateter yapısı tek operatör kullanımına uygun yapıda olmalıdır.
10. Kateter içyapısı pürüzsüz olmalıdır.
11. Kateter uzatma ucu yumuşak olmalı ve travmaya sebebiyet vermemelidir.
12. Kateter radyaopasitesi yüksek olmalı ve  floroskopide net  olarak görülebilmelidir.

	Genel Hükümler:

	13. Malzeme steril ve orjinal ambalajında olmalıdır.
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