

SMT2205- MANİFOLT, İKİ YOLLU OKLÜDER TAŞIYICI SİSTEMİ, PATENT DUKTUS ARTERİOZUS(PDAMANİFOLT, İKİ YOLLU)
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Oklüder cihazlarının yüklenmesi, taşınması ve konumlandırılması için üretilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. [bookmark: _GoBack]Kullanılacak oklüder çapına göre; 4F- 14F arasında değişik ölçüleri olmalıdır. 
3. Uygulama esnasında bütün ölçüler hazır bulunacak ve kullanılacak oklüdere göre uygun ölçüdeki taşıma sistemini temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır. 
4. Oklüder içinde iken ve uzun kılıfa yükleme yapılırken sistemde hava olup olmadığını anlamak için yükleyici (loader) içinin görünmesine olanak tanıyacak kadar şeffaf olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	5. Taşıma sisteminin kılıfı ve dilatörü, poliürethan malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Kılıf anti-kinking özelliğe sahip olmalıdır.
6. Damar yüzeyine zarar vermemesi uzun kılıfın ucu atravmatik ve soft tip özellikte olmalıdır.  Kolay pozisyonlandırma için uç kısmında radyopak marker bulunmalıdır.
7. Oklüderin kolay ilerletilebilmesi için uzun kılıfın iç yüzeyi teflon kaplı olmalıdır.
8. Torque(döndürme) kontrolü, gönderme sırasında oklüdere gereken desteği verme ve manevra yapma kolaylığı açısından taşıma sisteminin kılıfının ucu hariç tüm gövdesi örgülü çelik telle beslenmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Malzeme, steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir.
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