SMT2267-İRRİGASYON SETİ, ARTROSKOPİK GİRİŞİM
	SMT Temel İşlevi: 
	1. İrrigasyon Seti artroskopik girişimlerde kullanıma uygun olmalıdır.
2. İrrigasyon Seti artroskopik girişimlerde eklem içi sıvı basıncını ayarlamak üzere sıvı kontrol cihazına bağlanacak hortum kaseti şeklinde olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. İrrigasyon Seti Kasetli ve/veya Kasetsiz olmalıdır.
4. İrrigasyon seti;
· Inflow,
· Inflow/Outflow seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.
5. Kasetli İrrigasyon setinin kaset içeriğinde;
· Esnek İrigasyon hortumu, 
· Hortum yolu-tutucusu, 
· Basınç haznesi, 
· Hortum makarası,
· Hortum enstrümanı, 
· Outflow ve/veya Inflow hortumu olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Setler artroskopi ameliyatlarında kullanılacak olan irrigasyon pompa sistemi cihazına uyumlu olmalıdır. 
7. İrrigasyon setinin pompa işlevini başlatmak ve durdurmak üzere düğmesi olmalıdır.
8. İrrigasyon seti eklem içi basıncı kontrol edilebilmelidir.
9. İrrigasyon seti Outflow set dış akış emişini ve shaver emişini sağlayabilecek tasarımda olmalıdır.
10. Aspirasyon yapabilen çeşitleri bulunduğu gibi, istendiği taktirde elektroda dışarıdan aspirasyon kılıfı takılabilmelidir. 
11. Çift serum girişi olmalıdır. Outflow sette akış yapabilmelidir.
12. Her türlü artroskopik kanüle uyumlu olmalıdır.
13. İrrigasyon set latex ihtiva etmemelidir.

	Genel Hükümler:

	[bookmark: _GoBack]14. Ürün, tek kullanımlık, orijinal pakette, steril halde hazır olmalıdır.
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