

SMT2316-SERVİKAL, PERKÜTAN, FASET KOMPRESYON VİDASI
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, servikal instabilitede, faset eklem dejenerasyonuna veya disfonksiyonuna bağlı dirençli ağrılarda, servikal faset luksasyonunda, iki seviye ve üstü anterior servikal füzyonun desteklenmesi amacıyla perkütan yaklaşım ile kullanılır olmalıdır.  

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün ana maddesi titanyum ve/veya PEEK ve/veya CoCr alaşımlarından üretilmiş olmalıdır.
3. [bookmark: _GoBack]Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün poliaksiyel ring kilitleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
5. Ürün kanüllü vida olmalıdır.
6. Ürünün farklı noktalardan fasetlere tutunumu sağlayan poliaksiyel ring kilitleme mekanizması 75⁰ (±10) kadar her yöne açılanabilerek kilitleme yapabilecek özelliğe sahip olmalıdır.
7. Ürün muhtelif çapta erişim tüpleri ile uygulanabilir olmalıdır.
8. Ürün X-ray rehberliği altında, perkütan olarak faset eklemler içine yerleştirilebilmelidir.
9. Üründe, geri çıkmayı engelleyen anti-rotasyon mekanizması olmalı, mekanizma sayesinde faset yüzeyine tutunarak anti-rotasyon hareketleri sınırlandırmalıdır.
10. Ürün kolay implantasyonu sağlayan self tapping özellikte olmalıdır.
11. Fasete kompresyonu sağlayan ilave enstrümana ihtiyaç duyulmamalıdır. Tek enstrumanla vida gönderilmeli ve komprese edilebilmelidir.
12. Sistem faset implant sistemi ile kombine veya ayri olarak kullanılacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
13. Sistemin tüm parçaları birbirine uyumlu ve tek marka olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	14. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette teslim edilmelidir
15. Ürün ameliyatlarda kullanılmak üzere enstruman seti birlikte verilmelidir.
16. Sistemde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma)  ve takibi sağlamak için kullanılan lot numarası yazılmalıdır.
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