SMT2317-DRİLL PİN/TROKAR UÇ, TAMAMLAYICI ÜRÜN
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Delikli Kılavuz Tel; Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonlarında kemik tünellerinin açılması işleminde kullanılabilmelidir.
2. Drill, Pin,Trokar Uç; Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonlarında grefti kemik içi tünele yerleştirmede kullanılmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	3. Delikli Kılavuz Tel; 
· Paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
· Kılavuz telin arkasındaki delik 2 numara ultra güçlendirmiş süturlar için tasarlanmış olmalıdır.
4. Drill, Pin,Trokar Uç;
· Standart,
· Sütur Delikli,
· Kanüllü,
· Açılanabilir, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
5. Drill, Pin,Trokar Uç, paslanmaz çelikten üretilmiş olmalıdır.
6. Kılavuz Tel;
· Standart, 
· Künt/Keskin, seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır.
7. Kılavuz Tel, nitinol metaryalinden olmalıdır.
8. Tamamlayıcı ürünler muhtelif çap ve boy ölçülerinde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	9. Delikli Kılavuz Telin uç kısmı drill ya da trokar tipte arkası delikli olmalıdır.
10. Pin, bir ucu trokar tipte, diğer ucu greft fiksasyonunda iplerin geçmesi için delikli yapıda olmalıdır.
11. Kılavuz Tel, Standart, Künt/Keskin; Artroskopik ameliyatlar sırasında kamera yardımıyla izlenebilmesi için işaretli olmalıdır.
12. [bookmark: _GoBack]Kılavuz Tel, uç kısmındaki işaret sistemi sayesinde açılan tünelin boyu takip edilebilmelidir. 
13. Kılavuz Tel bir ucu kılavuzluk ettiği vidaya zarar vermemesi için künt yapıda olmalıdır.
14. Kılavuz Tel kemik doku içinde kolaylıkla ilerleyebilmesi için esnek olmalıdır.


	Genel Hükümler:

	15. Drill, Pin, Trokar Uç, Kılavuz Tel tek kullanımlık orjinal steril çift pakette ve/veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
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