SMT2341- EPİLEPSİ CERRAHİSİ, DERİNLİK ELEKTRODU
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, kayıt görüntüleme ve uyarıcı cihazlar ile birlikte beyin dokusu içinden, derin beyin bölgelerindeki elektrik sinyallerinin kaydedilmesi, görüntülenmesi veya uyarılması amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; 
a. 4 Temaslı, 5 Temaslı, 6 Temaslı, 8 Temaslı, 10 Temaslı, 12 Temaslı, 14 Temaslı, 15 Temaslı, 18 Temaslı olarak belirtilen kontak seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
b. 16 temaslı mikro/makro olarak belirtilen kontak seçeneklerinin herhangi birisi olmalıdır.
3. Ürünün kontak merkezleri platinum veya paslanmaz çelik kontaklı olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	4. Elektrod kontakt merkezleri arası 5 mm-10 mm olmalıdır.
5. Ürünün çapı en az 0.86 mm, konnektör uç çapı kalınlığı 1.5 mm olmalıdır
6. Ürünün uzunluğu en az 35.5cm olmalıdır.
7. Ürün güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tek parça imal edilmiş olmalıdır.
8. Ürün kullanım kolaylığı sağlayan kılavuz teli bulunmalıdır.
9. Ürün istenen kabrio kablo sistemine uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Ürün tek kullanımlık ve steril olmalıdır.
11. Ürünün paketi açıldıktan sonra tekrar steril edilmemelidir.
12. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 
13. [bookmark: _GoBack]Ürün ambalajları üzerinde sterilizasyon tarihi, son kullanma tarihi, lot ve referans numarası olmalıdır.
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