

SMT2362-ŞANT(SHUNT) VALF,	
VENTRİKÜLOPERİTONAL/LUMBOPERİTONEAL, PROGRAMLANABİLİR, TEK    SİSTEM, REVİZYON
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün Ventikül/Lomber bölgedeki BOS’un peritona aktarılması işleminde kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün silikon elastomer ve polipropilenden veya sert polisülfondan imal edilmiş olmalı, latex içermemeli veya titanyum içermelidir.
3. Ürün en az 3 ayrı basınç aralığında ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
4. Ürün çalışma prensibine göre;
a. Sentetik ruby toplu,
b. Yay-toplu,
c. Diaframlı,
d. Gravitasyonel,
e. Top-Konik Valf Yatağı tiplerden herhangi birisi olmalıdır.
5. Ürünün rezarvuarlı veya rezervuarsız tiplerinden herhangi birisi olmalıdır.
6. Ürünün muhtelif boy ve ebatlarda türlerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	7. Ürünün rezarvuarlı türünde;
a. BOS örneği almak veya enjeksiyon yapabilmek için bir rezervuar haznesi içermelidir.
b. Rezervuar, valf gövdesi üzerinde veya ayrı olmalıdır.
8. Ürün basıncının ayarlanabilir olması sebebiyle revizyon ihtiyacını düşürmelidir.
9. Ürün parça yapışmasını ve deformasyonu engellemek için birbirinden farklı materyallerin beraber çalıştığı şekilde dizayn edilmiş olmalıdır.
10. Ürünün giriş çıkış konnektörlerinde oluklar bulunmalı ve bu oluklar kateterlerin sağlam bağlanmasını sağlamalıdır.
11. Ürünün basınç ayarlamaları dışarıdan herhangi bir operasyona gerek kalmadan magnetler aracılığıyla yapılabilmelidir. 
12. [bookmark: _GoBack]Ürünün basınç ayarları en az 1,5 tesla gücündeki MR cihazlarının oluşturduğu manyetik alana uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	13. Ürün steril ve çift paketli olmalıdır.
14. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
15. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
16. Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır.
17. Yüklenici firma ürün için uygun basınç ayarlama cihazlarını, ürün hastaya takıldıktan ve basınç ayarlama işlemi tamamlanana kadar mülkiyeti firmada kalmak koşulu ile talep eden kuruma bırakmalıdır.





2

