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	1. Ürün Ventiküler/Lomber bölgedeki BOS’un peritona aktarılması işleminde kullanılmalıdır.

	SM Malzeme
Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün silikon elastomer ve polipropilenden veya sert polisülfondan imal edilmiş olmalı, latex içermemelidir veya titanyum olmalıdır.
3. Ürün en az 3 ayrı basınç aralığında ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
4. Ürün çalışma prensibine göre;
a. Sentetik ruby toplu,
b. Yay-toplu,
c. Diaframlı,
d. Gravitasyonel,
e. Top-Konik Valf Yatağı tiplerden herhangi birisi olmalıdır.
5. Ürün rezarvuarlı veya rezarvuarsız türlerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürünün rezarvuarlı türlerinde;
a. Rezervuar valf gövdesi üzerinde veya ayrı olmalı, valflerin ve ayrı olarak veriliyorsa rezervuarların yetişkin, çocuk ve tüm hasta grubu için uygun standart ebat tipleri olmalıdır.
b. Enjeksiyon sonrası sızdırmazlığını korumalıdır. Rezervuar, enjeksiyon sırasında valf mekanizmasının hasar görmesini ve valf tabanının delinmesini engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalıdır.
7. Ürün, hastanın normal fizyolojik ICP’sini muhafaza ederek akışına müsaade etmeli, hastanın duruş pozisyonuna göre engelsiz akış hızını korumalıdır.
8. Üründe bulunan ve normalde kapalı olan antisifon mekanizması, zar-basınç valf mekanizmalı, top-konik valf yatağı mekanizmalı veya yay-toplu mekanizmalı antisifona sahip olmalıdır.
9. Üründe ki antisifon odacığı valf gövdesi içinde birleşik ya da ayrı olarak bulunmalıdır.
10. Ürün, basıncının ayarlanabilir olması sebebiyle revizyon ihtiyacını düşürmelidir
11. Ürün parça yapışmasını ve deformasyonu engellemek için birbirinden farklı materyallerin beraber çalıştığı şekilde dizayn edilmiş olmalıdır


	Teknik Özellikleri: 

	12. Ürün giriş çıkış konnektörlerinde oluklar bulunmalı ve bu oluklar kateterlerin sağlam bağlanmasını sağlamalıdır.
13. Ürün, distal kateterin hidrostatik basıncının sifonlayıcı etkisiyle oluşabilecek aşırı BOS drenajı nedeniyle intraventriküler basınç ve hacimdeki fazla azalmayı en aza indirebilmelidir.
14. Ürünün basınç ayarları en az 1,5 tesla gücündeki MR cihazlarının oluşturduğu manyetik alana uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	15. Ürün steril ve çift paketli olmalıdır.
16. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
17. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
18. Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır.
19. Yüklenici firma ürün için uygun basınç ayarlama cihazlarını, ürün hastaya takıldıktan ve basınç ayarlama işlemi tamamlanana kadar mülkiyeti firmada kalmak koşulu ile talep eden kuruma bırakmalıdır.
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