SMT2392-YÜKSEK DEVİRLİ MOTOR UCU
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, ameliyatlarda, kemik ve kıkırdak dokuyu oymak, tıraşlamak şeklinde ihtiyaç duyulan işlemleri yüksek devirlerde dönerek yapabilmek için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Yüksek Devirli Motor Ucu;
a. Elmas Topuz Uç,
b. Kesici Topuz Uç,
c. Kraniotomi İçin Kesici Uç,
d. Kraniotomi İçin Delici Uç seçeneklerinin herhangi biri olmalıdır.
3. Ürünün kalın veya ince uç şaftları bulunmalıdır.
4.  Ürünün muhtelif boy ve ebatları olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürünün gövdesi düz, eğri, açılı vb. ataçmanlar ile kullanılmaya uygun olarak tasarlanmış olmalıdır.
6. Sisteme ait perforatör ataçmanı hariç tüm ataçmanlar en az 75.000 rpm/dk yüksek devirde sabitlenerek çalışabilmelidir.
7. Ürün işlem sırasında cihaz-ataçman (perforatör ataçmanları) 800 (±50) rpm/dk ile 1000(±50) ile 1200(±50) rpm/dk devir” arasında sabitlenerek çalışabilecek özellikte olmalıdır.
8. Sistem içeriği kranial, spinal ve servikal vakalarında kullanıma yeterli olmalıdır.
9. Sisteme ait bütün bileşenler (uç, ataçman, motor gövdesi, ara bağlantı kablosu, elektrikli kontrol konsolu, ayak pedalı) birbiri ile tam uyumlu ve aynı marka olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	10. Ürün orijinal ambalajında ve steril olmalıdır.
11. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
12. Ataçmanlarında ortak uçlar kullanılmayan sistemler için ürün paketi üzerinde sistemin ataçmanlarını ifade eden renk kodları veya ayırt edici işaretler olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	13. Yüksek Devirli Motor Ucu (Cihaz Seti Dahil) talep eden sağlık tesislerine;
a. Yüklenici firma her 300 adet uç için 1 (bir) adet yüksek devirli motor sistemi ve hekim ihtiyacına göre en az 4 (dört) adet farklı tiplerde ataçmanı ve tamamlayıcı aksesuarları mülkiyeti firmada kalmak koşulu ile uçlar bitene kadar bırakmakla yükümlüdür.
b. Yüklenici firma 300 adet altındaki uç taleplerinde toplam 1 (bir) adet yüksek devirli motor sistemi ve hekim ihtiyacına göre en az 4 (dört) adet farklı tiplerde ataçman ve tamamlayıcı aksesuarları mülkiyeti firmada kalmak koşulu ile uçlar bitene kadar bırakmakla yükümlüdür.
c. Yüklenici firma sistem arıza bildirimi yapıldıktan sonra en geç 24 saat içinde cihaza müdahale etmeli ve en geç 24 saat içinde arızalı ürünün yerine kullanım için gerekli eksik ekipman bırakmakla yükümlüdür. Bu süre cihaza ilişkin arızanın ilgili sağlık tesisi ya da bağlı bulunduğu üst idare tarafından yükleniciye veya yetkili servise bildirildiği tarih ve saatte başlar. 
d. Yüklenici firma cihazın montajını ücretsiz ve şartnameye uygun olarak tamamlamak ve sistemi çalışır vaziyette teslim etmekle yükümlüdür.
e. Yüklenici firmanın teslim edeceği cihaz Tıbbi Cihaz ve Tıbbi Hizmet Alımları Genelgesi gereğince 10 yaşından büyük olmayacaktır. Bu cihazların yaşları, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir.
f. Yüklenici firma bakım onarım süresi boyunca Sağlık Tesisine 1 (bir) adet yedek cihazı bırakmakla yükümlüdür. 
g. Cihazlar setler bitene kadar hastanede kullanılacaktır. Süre sonunda sağlık tesisi tarafından cihazlar eksiksiz olarak firmaya teslim edilecektir.
14. Yüksek Devirli Motor Ucu (Cihaz Seti Hariç) talep eden sağlık tesislerine;
a. [bookmark: _GoBack]Yüklenici firma ataçman ve tamamlayıcı aksesuarları temin etmekle yükümlü değildir.
b. Talep edilen uçlar hastanede kullanılan yüksek devirli motor sistemi ile aynı üretici tarafından üretilmiş, aynı marka ve orijinal ürün olmalıdır.
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