

SMT2751-KEMİĞE MONTE İŞİTME CİHAZI VE AKSESUARI (KONUŞMA İŞLEMCİSİ)
	SMT Temel İşlevi:
	1. Ürün 5(beş) yaşından küçük hastalara ya da genel durumu cerrahi uygulamaya elverişli olmayan veya cerrahi işlem öncesine kadar hastalara kafa bandı ile uygulanabilir olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:

	2. Ses işlemcisinin 60 dB' e kadar kemik eşikleri bulunan hastalar için farklı seçenekleri olmalıdır.


	Teknik Özellikleri:
	3. Ses işlemcisi küçük ve ergonomik olmalıdır
4. Kulak arkasına takılan ses işlemcisi şu özellikleri taşımalıdır
a. Dijital olmalıdır
b. Standart işitme cihazı pili ile çalışmalıdır
c. Kablosuz aksesuarlara bağlantı sağlamalıdır
d. Kullanıcının bulunduğu ortama göre cihaz programı otomatik olarak değiştirmelidir veya sesleri ve gürültüyü dengeleyerek konuşma uyaranını bozmadan kullanıcıya iletmelidir.
7. Ses işlemcisinde entegre bluetooth ve/veya wireless özelliği bulunmalı ve güncel işletim sistemleri ile entegre olmalıdır
8. Mikrofon yapısı nedeniyle işlemci, sağ ve sol her iki tarafta da kullanılmaya uygun olmalıdır
9. Ses işlemcisi, hastanın bulunacağı farklı işitsel ortamlarda rahat duyma/anlama için bilgisayar programı ile işlemciye yüklenebilen, hastanın kullanabileceği programlara sahip olmalıdır.
10. Programlama esnasında işlemci üzerinden kemik yolu uyarımı ile kemik yolu eşikleri belirlenebilmelidir
11. Gürültülü ortamlarda iyi anlama performansına sahip olmak için otomatik gürültü azaltıcı programlara sahip olmalıdır
12. Baş Bandı aşağıdaki özelliklerde olmalıdır;
a. Çocuklar için ayarlanabilir özellikte olmalıdır.
b. Farklı renk ve uzunlukları bulunmalıdır.
c. Maksimum verimi ve rahatlığı sağlayacak özellikte olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	13. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
14. [bookmark: _Hlk151977434]Ürün ile birlikte Türkçe kullanma kılavuzu verilmelidir.
15. [bookmark: _Hlk151977806]Firma kullanılan ürün ile birlikte teknik destek vermelidir.
16. [bookmark: _GoBack]Ürün üretimden veya tedarikten kalkmış olsa bile kullanıcıya 10(on) yıl süre ile yedek parça ve teknik destek sağlanmalıdır.
17. Ürün iç parça için en az 5 (beş) yıl, dış parça için en az 2(iki) yıl garanti verilmelidir. 
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