SMT2754-SİSTOMETRİ KATETERİ, SULU
	SMT Temel İşlevi:
	1. Mesane içerisindeki vesikal basıncı ölçülmeye uygun üretilmiş olmalıdır. 

	SM malzeme tanımlama bilgileri:
	2. Kateter 5-12F kalınlığında olmalıdır. 
3. Toplam kateter uzunluğu en az 60cm olmalıdır. 
4. Kateter üzerinde metrik sisteme göre 30cm’ye kadar derecelendirilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Hastaya kolay yerleştirilebilmelidir. 
6. Kateter uçları sıvı sızdırmayacak nitelikte olmalıdır. 

	Genel Hükümler:
	7. Ürodinami kateterinin bağlantı uçları pump tubing set’e (pompa infüzyon hattı) ve measuring tubing’e (bağlantı hattı) uyumlu olmalı, sıvı sızıntısına neden olmamalıdır. 
8. Kateter klinikte kullanılmakta olan cihazla ve diğer ürodinami malzemeleri ile uyumlu olmalıdır. 
9. Yüksek kalite standartlarında olmalıdır. 
10. [bookmark: _GoBack]Steril orijinal ambalajında olmalıdır. 




