SMT2881- KORTEKS, GRİD ELEKTROD 
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, kayıt görüntüleme ve uyarıcı cihazlar ile birlikte beyin yüzeyinden elektrik sinyallerinin kaydedilmesi, görüntülenmesi veya uyarılması amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; kortikal EEG kayıt ve SEP kayıt için aşağıda belirtilen seçeneklerin herhangi birinden olmalıdır. 
· 4 Temaslı - 2 x 2 Strips,
· 4 Temaslı - 2 Strips,
· 6 Temaslı - 2 Strips,
· 8 Temaslı - 2 Strips,
· 10 Temaslı - 2 Strips,
· 12 Temaslı - 2 Strips,
· 16 Temaslı - 2 Strips,
· 32 Temaslı - 2 Strips, 
· 4 Temaslı - 3 Strips,
· 6 Temaslı - 3 Strips,
· 8 Temaslı - 3 Strips,
· 32 Temaslı - 3 Strips,
· 48 Temaslı - 3 Strips,
· 4 Temaslı - 4 Strips,
· 6 Temaslı - 4 Strips,
· 8 Temaslı - 4 Strips,
· 32 Temaslı - 4 Strips,
· 64 Temaslı - 4 Strips,
· 4 Temaslı - 5 Strips,
· 6 Temaslı - 5 Strips,
· 8 Temaslı - 5 Strips,
· 4 Temaslı - 6 Strips,
· 6 Temaslı - 6 Strips,
· 8 Temaslı - 6 Strips,
· 4 Temaslı - 7 Strips,
· 6 Temaslı - 7 Strips,

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	· 8 Temaslı - 7 Strips,
· 4 Temaslı - 8 Strips,
· 6 Temaslı - 8 Strips,
· 8 Temaslı - 8 Strips,
· 64 Temaslı - 8 Stirps.
3. Korteks Grid Elektrod kontak merkezleri platinum veya paslanmaz çelik kontaklı olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Kontak merkezleri arası en az 10 mm olmalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Ürünün kablo uzunluğu yeterli uzunlukta olmalıdır.
6. Elektrot güvenlik ve kullanım kolaylığı sağlayacak şekilde tek parça imal edilmiş olmalıdır.
7. Elektrotlar istenen kabrio kablo sistemine uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. Ürün, tek kullanımlık olmalıdır.
9. Ürün, steril ve orijinal ambalajda teslim edilmelidir.
10. Ürün ambalajı üzerinde üretici firma adı, ürünün son kullanma tarihi, lot numarası bulunmalıdır.
11. Ürün, oda koşullarında saklanabilmelidir.
12. Ürün kullanıldıktan (çıkarıldıktan) sonra tekrar sterilize edilmemeli veya tekrar kullanılmamalıdır.
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