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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; Lomber omurgada perkütan enstrumantasyon sağlamak amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, kanüle/kilitli/açılandırılabilir özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Ürün, titanyumdan üretilmiş olmalıdır. 
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürünün dizaynı lomber perkütan posterior yaklaşıma uygun olmalıdır.
6. Ürün, CT ve MR uyumlu olmalıdır.
7. Ürün, pull out riskine karşılık yüksek rezistans göstermelidir.
8. Ürün, yerleştirmeyi kolaylaştırıcı uç yapısına sahip olmalıdır.
9. Ürünün kırılma riskinin en fazla görüldüğü bölüm fazla metal yoğunluğu ile güçlendirilmiş olmalıdır.
10. Ürün, muhtelif açılı derin, silindirik yiv profiliyle konik ilerleyen iç çaptan oluşmalıdır. 
11. Vida-rod bağlantısı tek bir parça ile sağlanabilmelidir.
12. Ürün kanülünün içinden geçirilen kircshner veya benzeri bir tel ile perkütan olarak pediküle gönderilebilmelidir.
13. Ürün ile birlikte kullanılacak sistem bileşenleri birbiri ile uyumlu olmalıdır.
14. Ürünün kafaları standart veya longarm özellikte olmalıdır, kısa kafalar için sistemle uyumlu perkütan tüpler, longarm kafalar içinse kırılabilme özelliği olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	15. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
16. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
17. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
18. Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.
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