SMT3867- TORAKOLOMBER POSTERİOR, DİNAMİK SİSTEM ROD
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün instabil segmentin hareket kabiliyetini tamamen yok etmeden omurga stabilizasyonunu sağlamak amacıyla kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün; 
· Rod,
· Hibrit Rod, olmak üzere belirtilen şekilsel özelliklerin herhangi birinden olmalıdır.
3. Ürün, 
· Titanyum,
· CoCr, alaşımların herhangi birinden üretilmiş olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Ürün, MR uyumlu olmalıdır.
6. Ürün, torakolomber bölgede posterior yaklaşımla ile uygulanmalıdır.
7. Ürünün dinamik bölümü bağlantı sağladığı hareket segmentinde tüm hareketleri tamamen kısıtlamayıp bir miktar fleksiyon ve ekstansiyon hareketine izin vermelidir.
Hareket miktarı arttıkça plağın harekete karşı direnci gittikçe artıp sonunda hareketi tamamen engellemelidir.
8. Hibrit rodun bir ucu bir hareket segmentine dinamik olarak bağlanmaya izin vermeli kalan bölümü rigid olmalıdır.
9. Sistemin tüm parçaları aynı marka ve birbiri ile uyumlu olmalıdır

	Genel Hükümler:

	10. Ürün tek kullanımlık, orijinal ambalajında, steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
11. Ürün enstruman seti ile birlikte teslim edilmelidir.
12. Sistemlerde kullanılan tüm ürünlerin üzerinde ölçüsel bilgiler (çap, boy ve firma) ve takibi sağlamak için kullanılan Lot numarası yazılmalıdır. 
13. [bookmark: _GoBack]Ürünün biyomekanik ve biyouyumlu olduğuna dair test raporları olmalıdır.
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